BOTEN

Onderscheid tussen de diverse boten

De boten kunnen op de volgende manieren worden onderscheiden:

1. naar het materiaal waarvan de huid is vervaardigd:

1.1. hout

1.2. kunststof (sommige boten zijn geheel van kunststof, andere hebben een houten binnen werk)

2. naar de manier waarop de huid is vervaardigd:

2.1. overnaads: smalle stroken, dakpansgewijs over elkaar

2.2. glad : gladde gebogen huid

3. naar de manier waarop de kiel van de boot is vervaardigd:

3.1. inwendig : alleen in de boot is onderin over de gehele lengte van de boot een versteviging te zien

4. uitwendig: zowel in de boot als onder de boot is over de gehele lengte een versteviging te zien. 
Bij een uitwendige kiel kan men de boot over een glijstrip in het water schuiven.

5. naar de manier waarop men roeit:

5.1. scullen: elke roeier hanteert twee riemen

5.2. boordroeien: elke roeier hanteert een riem

6. de manier van sturen:

6.1. met stuurman: aan boord een stuurman die het roer bedient

6.2. zonder stuurman: 
6.2.1. zonder roer: er wordt uitsluitend met de riemen gestuurd

6.2.2. met een roer dat door een van de roeiers met de voeten wordt bediend.

Boottypen

Op grond van het voorgaande kunnen we de volgende boottypen onderscheiden:

Scull boten:

- skiff en 
C1 1x / C1x
een roeier

- dubbeltwee en 
C2 2x / C2x
twee roeiers

- enkelwherry 
W1x+

een roeier en een stuurman

- dubbelwherry 
W2x+ 

twee roeiers en een stuurman  (soms ook te gebruiken met drie roeiers)

- C2x+/C3x 
C2x+/C3x
naar keuze:

twee roeiers en een stuurman of

drie roeiers zonder stuurman
Scull boten (vervolg):

- dubbelvier 
4x+ / C4x+
vier roeiers met stuurman

met stuurman en 

C4 voor scullen


- dubbelvier zonder
4x-
vier roeiers zonder stuurman

Boordboten:

- tub en twee met

2+ / W2+
twee roeiers met een stuurman

- twee zonder

2-

twee roeiers zonder stuurman

- vier met en

4+ / C4+

vier roeiers en een stuurman

C4 voor boordroeien

- vier zonder

4-

vier roeiers zonder stuurman

- acht


8+

acht roeiers met stuurman
Namen van (onder)delen van boten en riemen
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1. beschermbal

2. huid

3. waterkering

4. (out)rigger

5. dol

6. boord

7. stuurtouw

8. vin

9. a. roer (onder de boot bevestigd)

9  b. roer (achter de boot bevestigd)

10. taft

11. spant

12. kiel

13. diagonaallat

14. sliding (loper)

15. dwarsversterking

16. riggerspant

17. bankje

18. voetenboord

19. stuurplaats
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf][image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
